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干粉灭火设备干粉灭火系统
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备。

注：

干粉灭火设备包括：ABC干粉灭火设备、BC干粉灭火设备、D类干粉灭火设备。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

2.2 “关键元器件”
灭火剂名称、型号规格和生产单位；
2.3 “产品特性参数”

1）设备最大工作压力；
2）设备工作温度范围；
3）驱动气体瓶组容积和个数。

产品特性文件表
（干粉灭火设备）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	项目
	内容
	备 注

	一、铭牌标志
设备名称、型号规格、驱动气体名称、 干粉灭火剂种类、系统最大工作压力、工作温度范围、执行标准代号、生产单位、出厂日期及其他注意事项等。
	 
	

	二、关键元器件
灭火剂名称、型号规格和生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.系统最大工作压力
2.系统工作温度范围
3.驱动气体瓶组容积和个数
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	附件内容：
（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

干粉灭火设备总装图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                           
（盖章）
干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置。

注：

干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置包括：干粉贮存容器、干粉贮存容器出口释放装置、容器阀（适用时）、检漏装置、安全防护装置、定压动作装置（适用时）。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

2.2 “关键元器件”
1） 容器阀
贮压型干粉灭火设备填写干粉灭火剂贮存容器上容器阀型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2） 容器阀安全防护装置
容器阀安全防护装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；贮压型干粉灭火设备填写容器阀安全防护装置型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
3） 容器安全防护装置
容器安全防护装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；贮气瓶型、贮压型和燃气驱动型干粉灭火设备填写容器安全防护装置型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
4） 干粉贮存容器出口释放装置
干粉贮存容器出口释放装置名称指释放阀或释放膜片，填写其名称、型号规格、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

5） 定压动作装置

贮气瓶型干粉灭火系统中，当干粉贮存容器内压力达到设定值时，能发出机械、电、压力等信号的执行装置。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1） 干粉灭火剂贮存形式
选填贮气瓶型、贮压型。
2） 容器设计定型参数
①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的容器设计图样；
②提供对应的压力容器监检证书。
3） 安全防护装置整定压力（或动作压力）
填写容器或容器阀安全防护装置动作压力值，应给出动作压力偏差。
4） 定压动作装置的设定值

    填写干粉贮存容器的定压动作装置的动作压力值，应给出动作压力偏差。

产品特性文件表
（干粉灭火设备干粉灭火剂贮存装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、工作压力、工作温度范围、充装量、充装日期、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的规格型号、生产单位（适用时）
2.容器安全防护装置名称、规格型号、生产单位
3.干粉贮存容器出口释放装置名称、规格型号、生产单位（适用时）

4.定压动作装置的规格型号、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
1.干粉灭火剂贮存形式
2.安全防护装置整定压力（或动作压力）
3.容器的类别、设计定型参数（附图纸）

4.定压动作装置的设定值（适用时）


	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

干粉灭火剂贮存装置总装图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）

干粉灭火设备贮气瓶组
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备贮气瓶组。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：

1） 工作压力：填写贮存压力（20℃时）和最大工作压力（50℃时）

2） 介质名称：填写驱动气体名称。
3） 警告用语：应填写瓶组上的警告用语。

2.2 “关键元器件”
1） 容器阀
填写驱动气体瓶组容器阀型号规格和生产单位。
2） 容器安全防护装置
容器安全防护装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；容器安全防护装置填写安全防护装置型号规格和生产单位。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 容器的类别、设计定型参数
容器类别：填写无缝气瓶或焊接气瓶；
设计定型要求：①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。
2） 充装参数 

充装介质为惰性气体时，填写贮存压力；充装介质为二氧化碳时，填写最大充装密度。
产品特性文件表
（干粉灭火设备贮气瓶组）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、工作压力、工作温度范围、介质名称、最大充装密度（或充装压力）、充装日期、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的规格型号、生产单位
2.容器安全防护装置名称、规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
1.容器的类别、设计定型参数（附图纸）

2.充装参数（最大充装密度、贮存压力）
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

容器阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
干粉灭火设备选择阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备选择阀。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：

2.2 “关键元器件”
采用膜片密封的选择阀，填写密封膜片规格型号和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 阀门驱动方式
选填气动驱动型、电磁驱动型、电机驱动型、机械驱动型等。
2） 公称直径 

填写选择阀公称直径。
3） 等效长度
填写选择阀等效长度公布值。
产品特性文件表
（干粉灭火设备选择阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
规格型号、工作压力、介质流动方向、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
密封膜片规格型号、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
1.阀门驱动方式
2.公称直径
3等效长度
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。

附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

选择阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
干粉灭火设备喷嘴
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备喷嘴。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。
注：
1） 应用方式：选填全淹没或局部应用。。

2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 喷嘴材料类别
填写喷嘴材料的类别：如铜、铝、不锈钢等。
2） 喷嘴的结构尺寸（孔径、孔数、孔板直径等）
填写喷嘴孔数及孔径，如6-φ8 mm，表示喷嘴有6个直径为8 mm的孔；带有孔板的喷嘴，应填写孔板直径；结构较复杂的，附图纸说明。
产品特性文件表
（干粉灭火设备喷嘴）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、规格型号、应用方式、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
1.喷嘴材料类别
2.喷嘴的结构尺寸（孔径、孔数、孔板直径【适用时】等）
	 
	

	三、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	四、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

喷嘴结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章） 

干粉灭火设备单向阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备单向阀。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 公称直径
填写单向阀公称直径。
2） 开启压力
填写单向阀开启压力范围。
产品特性文件表
（干粉灭火设备单向阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作压力、介质流动方向、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
1.公称直径
2.开启压力
	 
	

	三、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	四、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

单向阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
干粉灭火设备集流管
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备集流管。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2 “关键元器件”
1）安全泄放装置名称指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；填写安全泄放装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2）减压阀型号规格和生产单位（适用时）。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
1） 集流管结构形式
应按照图纸填写集流管/分流管结构形式，附结构图。
2） 安全泄放装置动作压力
填写安全泄放装置的动作压力，给出动作压力偏差。

3） 减压阀数量、出口设定压力

    填写减压阀数量及出口设定压力
2.4 制造工艺
对照集流管产品设计文件及产品实物，填写集流管的连接方式、焊接、防腐处理方式等。
产品特性文件表
（干粉灭火设备集流管）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
规格型号、工作压力、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
1.安全泄放装置的名称、规格型号、生产单位

2.减压阀型号规格和生产单位（适用时）
	
	

	三、产品特性参数
1.集流管结构形式（附图纸）
2.安全泄放装置动作压力 
3.减压阀数量、出口设定压力（适用时）
	 
	

	四、制造工艺
	
	

	五、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	六、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

集流管结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章） 

干粉灭火设备信号反馈装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备信号反馈装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
注：
1） 触点容量应填写信号反馈装置工作电压和工作电流或功率。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 动作压力
填写信号反馈装置动作压力数值，给出动作压力的偏差。
2） 信号输出元件性能参数
填写信号反馈装置信号输出元件的电性能参数，如电压、电流或功率等。
产品特性文件表
（干粉灭火设备信号反馈装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、动作压力、工作电压、触点容量、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
1.动作压力
2.信号输出元件性能参数
	 
	

	三、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	四、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

干粉灭火设备电磁型驱动装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备电磁型驱动装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2 “关键元器件”
1） 电磁元件
应填写电磁元件的类别、规格型号和生产企业，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

2） 储能元件
带有储能机构的，应填写储能元件的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

产品关键元器件不存在时，填“/”。
3） 击穿装置
应填写刺破膜片击穿装置的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
产品关键元器件不存在时，填“/”。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
应填写电磁型驱动装置的驱动力。
产品特性文件表
（干粉灭火设备电磁型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、工作电压、工作电流、驱动力、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、符号（适用时）、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
1.电磁元件的类别、规格型号、生产单位
2.储能元件规格型号、生产单位（适用时）
3.击穿装置规格型号、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
驱动力
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

干粉灭火设备气动型驱动装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备气动型驱动装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。
2.2“产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

应填写气动型驱动装置的驱动力。
产品特性文件表
（干粉灭火设备气动型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、最大工作压力、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
驱动力
	 
	

	三、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	四、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

干粉灭火设备电爆型驱动装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备电爆型驱动装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
本体上的标注内容可使用文字或图片描述。

注：
1） 电爆元件的有效期：应为电爆元件供应商提供的有效使用年限。
2.2 “关键元器件”
应填写电爆元件的类别、规格型号、数量、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。

电爆元件的类别指电爆管等

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

应填写电爆型驱动装置在驱动部件中的驱动力。
产品特性文件表
（干粉灭火设备电爆型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、工作电压、电流、驱动力、电爆元件的有效期、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、符号、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、关键元器件
电爆元件的类别、规格型号、数量、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
驱动力
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  
干粉灭火设备机械型驱动装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备机械型驱动装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 驱动力
应填写机械型驱动装置的驱动力。
2） 操作行程
应填写机械型驱动装置动作时的行程。
产品特性文件表
（干粉灭火设备机械型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、驱动力、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
驱动力、操作行程
	 
	

	三、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	四、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

干粉灭火设备电动型驱动装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称为干粉灭火设备电动型驱动装置。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2 “关键元器件”
填写电机的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。
填写电动型驱动装置的驱动力。
产品特性文件表
（干粉灭火设备电动型驱动装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、工作环境温度、工作电压、工作电流、驱动力、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、符号、标志、警告用语（适用时）、说明书等
	
	

	二、关键元器件
电机的规格型号、生产单位
	 
	

	三、产品特性参数
驱动力
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

干粉灭火设备低泄高封阀
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
典型产品名称如：干粉灭火设备低泄高封阀、柜式干粉灭火装置低泄高封阀等。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。

阀体上的标注内容可使用文字或图片描述。

2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

填写低泄高封阀关闭压力的范围。
产品特性文件表
（干粉灭火设备低泄高封阀）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
型号规格、关闭压力、生产者和/或生产企业名称、标识、警告用语（适用时）、说明书等
	 
	

	二、产品特性参数
关闭压力
	 
	

	三、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	四、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

低泄高封阀结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
柜式干粉灭火装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2 “关键元器件”
1） 容器阀
贮压型干粉灭火设备填写容器阀型号规格和生产单位；贮气瓶型干粉灭火设备填写驱动气体瓶组容器阀型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2） 干粉贮存容器出口释放装置
干粉贮存容器出口释放装置类型指释放阀或释放膜片，填写名称、型号规格、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
3） 容器安全防护装置
容器安全防护装置类型指弹簧式安全阀或安全泄放膜片；贮气瓶型干粉灭火设备填写驱动气体瓶组容器安全防护装置和灭火剂贮存容器安全防护装置的型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
4） 定压动作装置（适用时）

贮气瓶型干粉灭火系统中，当干粉贮存容器内压力达到设定值时，能发出机械、电、压力等信号的执行装置。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 干粉灭火剂贮存形式
选填贮压型、贮气瓶型。
2） 容器设计定型参数
①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的容器设计图样；②提供对应的压力容器监检证书。
驱动气体贮存容器设计定型要求：
①提供经国家质检总局授权的气瓶设计文件审核机构确认的容器设计图样；②提供气瓶型式试验报告；③提供批量检验产品质量证明书。
3） 安全防护装置整定压力（或动作压力）
填写容器或容器阀安全防护装置整定压力或动作压力，应给出动作压力偏差。
4） 减压装置类型、减压阀出口设定压力（或减压孔板孔径）
减压装置类型指减压阀或减压孔板；减压阀型的填写减压阀出口设定压力；减压孔板型的填写减压孔板孔径。

5）定压动作装置的设定值

    填写干粉贮存容器的定压动作装置的动作压力值，应给出动作压力偏差。

产品特性文件表
（柜式干粉灭火装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、驱动气体类型、装置最大工作压力、工作温度范围、执行标准代号、出厂日期、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的规格型号、生产单位（适用时）
2.容器阀安全防护装置类型、规格型号、生产单位（适用时）
3.容器安全防护装置类型、规格型号、生产单位（适用时）
4.干粉贮存容器出口释放装置类型、规格型号、生产单位
5.定压动作装置的规格型号、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
1.干粉灭火剂贮存形式
2.容器设计定型参数（附图纸）
3.安全防护装置整定压力（或动作压力）
4.减压装置类型、减压阀出口设定压力（或减压孔板孔径）（适用时）

5.定压动作装置的设定值（适用时）
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

悬挂式干粉灭火装置
《产品特性文件表》申报指南
1.基本要求
1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。
1.2 产品特性文件表内容应填写完整，并加盖公章。认证委托方、生产者（制造商）、生产企业（工厂）名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 
1.3 填表时间应据实准确。
1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。
2.填写指南
2.1 “铭牌标志”
将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处，并附产品说明书，产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定，对于铭牌照片、产品说明书中不完全的部分及缺少部分，如：警示用语等其它信息，据实填写于特性文件表对应栏目中。
2.2 “关键元器件”
1） 容器阀
贮压型悬挂式干粉灭火装置填写容器阀型号规格和生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2） 引发器
填写引发器的规格型号、生产单位，并将产品出厂合格证或质量合格证明书（照片、复印件等）粘贴在特性文件表附页指定空白处。
2.3 “产品特性参数”

申报单位应对照“项目”一栏要求，对照产品设计文件及产品实物填写。

1） 装置的结构
提供悬挂式干粉灭火装置的结构图。
2） 容器设计定型参数
①提供加盖有容器设计部门压力容器设计许可印章的贮存容器设计图样；②提供对应的压力容器监检证书。
3） 灭火剂充装量
填写悬挂式干粉灭火装置的标称充装质量。
4） 探测与启动组件的动作温度
填写探测与启动组件的公称动作温度。
产品特性文件表
（悬挂式干粉灭火装置）
填表时间：    年   月   日
	产品名称/型号规格
	 

	相关检验报告编号
	

	填报项目
	主要内容
	备 注

	一、铭牌标志
产品名称、型号规格、使用温度范围、装置的使用有效期、灭火能力、产品序号、执行标准编号、灭火装置安装要求、灭火剂种类、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、标志、警告用语（适用时）、说明书等。
	 
	

	二、关键元器件
1.容器阀的规格型号、生产单位（适用时）
2.引发器的规格型号、生产单位（适用时）
	 
	

	三、产品特性参数
1.探测与启动组件的动作温度
2.装置结构（附图纸）
3.灭火剂充装质量
4.容器设计定型参数 
	 
	

	四、检验机构确认
	特性文件申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求

□符合      □不符合

（检验机构盖章）
	

	五、认证委托人声明及签章
本组织保证该特性文件中的产品描述与申请认证的产品信息保持一致。组织获证后，如果获证产品发生变更，本组织将按照认证实施规则中认证证书的变更要求进行产品变更，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合认证要求。本组织保证按照认证实施规则的要求正确使用认证证书及标志。

若本组织违反上述声明，本组织自愿接受认证机构按照认证实施规则的要求对认证证书进行暂停、注销或撤销等的决定，并承担全部责任。

认证委托人：             生产者：              生产企业：

（注：若认证委托人、生产者、生产企业三者一致，仅加盖公章一次


注：本表随申请认证样品一并提交检验机构。
附页

	（照片、证明资料粘贴处，可另附页）



生产者（生产企业）名称：                              （盖章）  

悬挂式干粉灭火装置结构图
	


型号规格：                                             
生产者（生产企业）名称：                              （盖章）
